Новинки 1960-х годов в строительстве: Главархив — о запуске технологии производства стеклянных волокон
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Автоматическая линия по производству строительного термостойкого стекла на Лихоборском заводе теплоизоляционных и отделочных материалов. Автор – В. Хухлаев. Москва. 03.10.1972 г. Главархив Москвы


В сентябре 1960 года Моссовет разрешил запустить первую опытную линию по производству стекловолокна.
В Главархиве сохранились документы о том, как члены Моссовета улучшали столичные производства и запускали технологические новинки в работу. Одним из таких проектов в 1960-е годы было производство стекловолокна.
Этот материал представлял собой тончайшие стеклянные волокна в среднем до 10 микрон толщиной. Их широко применяли в строительстве в качестве изолятора и утеплителя. Технология производства материала была придумана в Соединенных Штатах Америки в 1930-е годы, но в СССР ей стали пользоваться на 30 лет позже, так как хотели ее усовершенствовать с учетом местных строительных нужд.
Так, в сентябре 1960 года Моссовет выпустил распоряжение №3533. В документе говорилось о том, что городскому управлению промышленности строительных материалов Московского Совнархоза поручали в течение двух лет построить на Ленинском стекольном заводе экспериментальный цех. Там планировали разместить оборудование для первой в стране опытно-промышленной линии по производству стекловолокна диаметром от 2 до 10 микрон с помощью центрифугально-выдувного способа. Два года ушло на разработку технологии производства стекловолокна. Во втором полугодии 1962 года нужно было выпустить первую опытную партию стекловолокна объемом пять тысяч кубических метров. В дальнейшем на стекольном заводе должны были выпускать 25 тысяч кубических метров стекловаты в год.



Наладчик стекловарной машины Лихоборского завода теплоизоляционных и отделочных материалов В.А. Кароян за работой. Автор – В. Хухлаев. Москва. 06.06.1973 г. Главархив Москвы
К реализации проекта привлекли лучших химиков страны. Все вопросы, связанные с разработкой технологии, курировали специалисты Центрального проектного бюро Главмоспромстройматериалов. Проект стекловаренной печи и ее комплектующих с чертежами разработали специалисты Научно-исследовательского института стекла Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).
В марте 1961 года необходимые для строительства линии детали должны были изготовить на заводах. На столичном заводе «Стекломашина» изготовили стекловаренную печь, а из Ленинграда поставляли камеры сгорания, конвейеры для стекловолокна. Из Ижевска заказывали насосы, дутьевые головки и трубы. Так был разработан центробежно-дутьевый способ производства стекловолокна. Сегодня существует несколько вариантов этой технологии, которую разработали советские инженеры. Данную технологию успешно применяют в строительстве.
С документами Моссовета по производству стекловолокна можно познакомиться в Главархиве по адресу: Профсоюзная улица, дом 80. Читальный зал открыт по понедельникам с 9:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 9:30 до 15:00.
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