Город под защитой: Главархив – о научном подходе к тушению пожаров в Москве
12.06.2025
«Люди горячей профессии». Тушение пожара. Фото В. Лагранжа, В. Мусаэльяна. Москва. 25.10.1962 г. Главархив Москвы
В июне 1949 года Моссовет решил рассчитать, сколько воды действительно нужно столице для эффективного пожаротушения.
В фондах Главархива Москвы хранится множество интересных документов. Среди них – решение Моссовета, с которого началась новая страница в истории пожарной безопасности города.
1 февраля 1949 года Совет министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О разработке нового генерального плана реконструкции Москвы». Предстояло решить множество задач, и одной из ключевых было обеспечение пожарной безопасности столицы. Несмотря на достижения науки, вода была и остается главным способом борьбы с огнем. Поэтому было решено провести научные исследования и определить, какой объем воды необходим для тушения пожаров в разных районах Москвы.
Ученики 8-го класса на занятиях кружка пожарного дела в Московской опытно-показательной школе-коммуне Наркомпроса РСФСР им. П.Н. Лепешинского. Москва. 1940 г. Главархив Москвы
В июне 1949 года Моссовет принял Решение № 26/41 «О проведении научно-исследовательской и экспериментальной работы по установлению норм расхода воды на пожаротушение». Работы поручили Главному управлению пожарной охраны и Управлению водопроводно-канализационного хозяйства Москвы, под научным руководством Центрального научно-исследовательского института противопожарной обороны (ЦНИИПО) МВД СССР.
Институт в 1948 году по своей инициативе уже проводил предварительные исследования по данной теме, а теперь должен был координировать масштабную программу. Ее целью было не просто определить нормативы расхода воды в разных районах Москвы, но и выяснить, насколько водопровод справляется с нагрузкой. Новые нормы должны были учитывать не только существующую застройку, но и перспективное развитие Москвы в рамках Генплана, а также технические возможности пожарных служб.
Старший сержант 44-й военизированной пожарной части И.А. Шлыков за работой. Фото Б. Трепетова, В. Шандрина. Москва. 20.03.1963 г. Главархив Москвы
К моменту выхода решения основные расчеты и план испытаний уже были подготовлены специалистами ЦНИИПО. Практическая часть началась в июне 1949 года и продлилась до октября. До весны 1950 года предстояло обработать результаты и подготовить рекомендации по развитию московского водопровода. Перед испытаниями специалисты определили пожароопасность каждого района Москвы, используя актуальную статистику и нормативы. Итоги были представлены в виде специальных карт с указанием норм водоподачи.
Сами испытания проходили в два этапа. Сначала воду свободно выпускали из водопровода через стендеры – металлические колонки, устанавливаемые на подземный водопроводный кран и служащие для подачи воды в пожарный рукав. Они были оснащены водомерными патрубками для фиксации изменения давления.
Учение команд пожарных катеров на Химкинском водохранилище. Фото И. Бурова. Москва. 1980 г. Главархив Москвы
На втором этапе воду отбирали автонасосами разной мощности и подавали по системе рукавов – как при настоящем пожаре. Приборы фиксировали, как давление в сети при различных режимах реагирует на забор воды. Результаты испытаний легли в основу рекомендаций по дальнейшему развитию водопроводных сетей столицы. Так, наука и практика шли рука об руку ради безопасности и развития города.
С документом Моссовета о проведении работы по установлению норм расхода воды на пожаротушение можно ознакомиться по адресу: Профсоюзная улица, дом 80. Читальный зал открыт по понедельникам с 9:30 до 16:30, по вторникам и четвергам – с 12:00 до 20:00, по пятницам – с 9:30 до 15:00.
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